|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 准确性 | 敏感性 | 特异性 | 准确性 | 敏感性 | 特异性 |  |  |
|  | QTP | QFP | QFN | VTP | VFP | VFN |  |  |
| 心拍 | 17762 | 87 | 47 | 26 | 62 | 182 |  |  |
|  | 0.99736 | 0.99511 | 0.99736 | 0.12500 | 0.70192 | 0.12500 |  |  |

1. 采用II导联，进行QRS检测和分类。分为Normal和PVC。